2019-10-10

Följande gäller som riktlinjer för Skamol brandmursplatta (5 cm tjock) som monterats direkt på brännbar vägg:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kaminens avstånd till brännbart material** | **Avstånd kamin till brandmursplatta** |
| < 250 mm | 50 mm |
| 251-500 | 100 mm |
| >500 mm | 150 mm |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Marcus Frisk,

Nordic Heating